{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["数据表1","数据表2","数据表3","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"数据表1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1]]}
["序号","电动机消防泵组 （深井稳压泵组）","额定流量","额定压力"]
[null,null,"L/S","MPa"]
[1,"XBD4.0/1WJ-HY",1,0.4]
[2,"XBD4.8/1WJ-HY",1,0.48]
[3,"XBD5.6/1WJ-HY",1,0.56]
[4,"XBD6.4/1WJ-HY",1,0.64]
[5,"XBD7.2/1WJ-HY",1,0.72]
[6,"XBD8.0/1WJ-HY",1,0.8]
[7,"XBD8.8/1WJ-HY",1,0.88]
[8,"XBD9.6/1WJ-HY",1,0.96]
[9,"XBD10.4/1WJ-HY",1,1.04]
[10,"XBD11.2/1WJ-HY",1,1.12]
[11,"XBD12.0/1WJ-HY",1,1.2]
[12,"XBD12.8/1WJ-HY",1,1.28]
[13,"XBD4.0/2WJ-HY",2,0.4]
[14,"XBD5.0/2WJ-HY",2,0.5]
[15,"XBD6.0/2WJ-HY",2,0.6]
[16,"XBD7.0/2WJ-HY",2,0.7]
[17,"XBD8.0/2WJ-HY",2,0.8]
[18,"XBD9.0/2WJ-HY",2,0.9]
[19,"XBD10.0/2WJ-HY",2,1]
[20,"XBD11.0/2WJ-HY",2,1.1]
[21,"XBD12.0/2WJ-HY",2,1.2]
[22,"XBD13.0/2WJ-HY",2,1.3]
[23,"XBD14.0/2WJ-HY",2,1.4]
[24,"XBD15.0/2WJ-HY",2,1.5]
[25,"XBD3.0/3WJ-HY",3,0.3]
[26,"XBD4.0/3WJ-HY",3,0.4]
[27,"XBD5.0/3WJ-HY",3,0.5]
[28,"XBD6.0/3WJ-HY",3,0.6]
[29,"XBD7.0/3WJ-HY",3,0.7]
[30,"XBD8.0/3WJ-HY",3,0.8]
[31,"XBD9.0/3WJ-HY",3,0.9]
[32,"XBD10.0/3WJ-HY",3,1]
[33,"XBD11.0/3WJ-HY",3,1.1]
[34,"XBD12.0/3WJ-HY",3,1.2]
[35,"XBD13.0/3WJ-HY",3,1.3]
[36,"XBD14.0/3WJ-HY",3,1.4]
[37,"XBD15.0/3WJ-HY",3,1.5]
[38,"XBD3.0/4WJ-HY",4,0.3]
[39,"XBD4.0/4WJ-HY",4,0.4]
[40,"XBD5.0/4WJ-HY",4,0.5]
[41,"XBD6.0/4WJ-HY",4,0.6]
[42,"XBD7.0/4WJ-HY",4,0.7]
[43,"XBD8.0/4WJ-HY",4,0.8]
[44,"XBD9.0/4WJ-HY",4,0.9]
[45,"XBD10.0/4WJ-HY",4,1]
[46,"XBD11.0/4WJ-HY",4,1.1]
[47,"XBD12.0/4WJ-HY",4,1.2]
[48,"XBD13.0/4WJ-HY",4,1.3]
[49,"XBD14.0/4WJ-HY",4,1.4]
[50,"XBD15.0/4WJ-HY",4,1.5]

{"sheet":"数据表2","index":1,"n_rows":62,"n_cols":4,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1]]}
["序号","电动机消防泵组 （深井消防泵组）","额定流量","额定压力"]
[null,null,"L/S","MPa"]
[1,"XBD4.1/5GJ-RJC",5,0.41]
[2,"XBD5.1/5GJ-RJC",5,0.51]
[3,"XBD6.2/5GJ-RJC",5,0.62]
[4,"XBD7.2/5GJ-RJC",5,0.72]
[5,"XBD8.3/5GJ-RJC",5,0.83]
[6,"XBD9.3/5GJ-RJC",5,0.93]
[7,"XBD10.4/5GJ-RJC",5,1.04]
[8,"XBD11.4/5GJ-RJC",5,1.14]
[9,"XBD12.5/5GJ-RJC",5,1.25]
[10,"XBD13.5/5GJ-RJC",5,1.35]
[11,"XBD14.5/5GJ-RJC",5,1.45]
[12,"XBD15.6/5GJ-RJC",5,1.56]
[13,"XBD3.9/10GJ-RJC",10,0.39]
[14,"XBD5.2/10GJ-RJC",10,0.52]
[15,"XBD6.5/10GJ-RJC",10,0.65]
[16,"XBD7.8/10GJ-RJC",10,0.78]
[17,"XBD9.1/10GJ-RJC",10,0.91]
[18,"XBD10.4/10GJ-RJC",10,1.04]
[19,"XBD11.7/10GJ-RJC",10,1.17]
[20,"XBD13.0/10GJ-RJC",10,1.3]
[21,"XBD14.3/10GJ-RJC",10,1.43]
[22,"XBD4.0/15GJ-RJC",15,0.4]
[23,"XBD5.0/15GJ-RJC",15,0.5]
[24,"XBD6.0/15GJ-RJC",15,0.6]
[25,"XBD7.0/15GJ-RJC",15,0.7]
[26,"XBD8.0/15GJ-RJC",15,0.8]
[27,"XBD9.0/15GJ-RJC",15,0.9]
[28,"XBD10.0/15GJ-RJC",15,1]
[29,"XBD11.0/15GJ-RJC",15,1.1]
[30,"XBD12.0/15GJ-RJC",15,1.2]
[31,"XBD13.0/15GJ-RJC",15,1.3]
[32,"XBD14.0/15GJ-RJC",15,1.4]
[33,"XBD4.6/20GJ-RJC",20,0.46]
[34,"XBD5.8/20GJ-RJC",20,0.58]
[35,"XBD6.9/20GJ-RJC",20,0.69]
[36,"XBD8.1/20GJ-RJC",20,0.81]
[37,"XBD9.2/20GJ-RJC",20,0.92]
[38,"XBD10.4/20GJ-RJC",20,1.04]
[39,"XBD11.5/20GJ-RJC",20,1.15]
[40,"XBD13.8/20GJ-RJC",20,1.38]
[41,"XBD4.0/25GJ-RJC",25,0.4]
[42,"XBD5.0/25GJ-RJC",25,0.5]
[43,"XBD6.0/25GJ-RJC",25,0.6]
[44,"XBD7.0/25GJ-RJC",25,0.7]
[45,"XBD8.0/25GJ-RJC",25,0.8]
[46,"XBD8.1/25GJ-RJC",25,0.81]
[47,"XBD9.0/25GJ-RJC",25,0.9]
[48,"XBD10.0/25GJ-RJC",25,1]
[49,"XBD3.9/30GJ-RJC",30,0.39]
[50,"XBD4.1/30GJ-RJC",30,0.41]
[51,"XBD5.1/30GJ-RJC",30,0.51]
[52,"XBD6.1/30GJ-RJC",30,0.61]
[53,"XBD7.1/30GJ-RJC",30,0.71]
[54,"XBD8.1/30GJ-RJC",30,0.81]
[55,"XBD9.1/30GJ-RJC",30,0.91]
[56,"XBD3.9/35GJ-RJC",35,0.39]
[57,"XBD5.2/35GJ-RJC",35,0.52]
[58,"XBD6.7/35GJ-RJC",35,0.67]
[59,"XBD8.2/35GJ-RJC",35,0.82]
[60,"XBD5.9/40GJ-RJC",40,0.59]

{"sheet":"数据表3","index":2,"n_rows":150,"n_cols":4,"rows_kept":150,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1]]}
["序号","电动机消防泵组         （深井消防泵组）","额定流量","额定压力"]
[null,null,"L/s","MPa"]
[1,"XBD4.3/25GJ-RJC",25,0.43]
[2,"XBD10.2/30GJ-RJC",30,1.02]
[3,"XBD11.9/30GJ-RJC",30,1.19]
[4,"XBD13.6/30GJ-RJC",30,1.36]
[5,"XBD4.3/35GJ-RJC",35,0.43]
[6,"XBD6.0/35GJ-RJC",35,0.6]
[7,"XBD7.7/35GJ-RJC",35,0.77]
[8,"XBD9.5/35GJ-RJC",35,0.95]
[9,"XBD10.3/35GJ-RJC",35,1.03]
[10,"XBD11.1/35GJ-RJC",35,1.11]
[11,"XBD12.0/35GJ-RJC",35,1.2]
[12,"XBD12.8/35GJ-RJC",35,1.28]
[13,"XBD13.5/35GJ-RJC",35,1.35]
[14,"XBD14.0/35GJ-RJC",35,1.4]
[15,"XBD16.0/35GJ-RJC",35,1.6]
[16,"XBD18.0/35GJ-RJC",35,1.8]
[17,"XBD20.0/35GJ-RJC",35,2]
[18,"XBD21.5/35GJ-RJC",35,2.15]
[19,"XBD3.5/40GJ-RJC",40,0.35]
[20,"XBD4.6/40GJ-RJC",40,0.46]
[21,"XBD5.7/40GJ-RJC",40,0.57]
[22,"XBD6.8/40GJ-RJC",40,0.68]
[23,"XBD7.9/40GJ-RJC",40,0.79]
[24,"XBD9.1/40GJ-RJC",40,0.91]
[25,"XBD10.3/40GJ-RJC",40,1.03]
[26,"XBD11.5/40GJ-RJC",40,1.15]
[27,"XBD12.8/40GJ-RJC",40,1.28]
[28,"XBD14.0/40GJ-RJC",40,1.4]
[29,"XBD15.2/40GJ-RJC",40,1.52]
[30,"XBD16.4/40GJ-RJC",40,1.64]
[31,"XBD17.6/40GJ-RJC",40,1.76]
[32,"XBD18.8/40GJ-RJC",40,1.88]
[33,"XBD20.0/40GJ-RJC",40,2]
[34,"XBD21.2/40GJ-RJC",40,2.12]
[35,"XBD5.5/45GJ-RJC",45,0.55]
[36,"XBD6.6/45GJ-RJC",45,0.66]
[37,"XBD7.7/45GJ-RJC",45,0.77]
[38,"XBD8.8/45GJ-RJC",45,0.88]
[39,"XBD9.9/45GJ-RJC",45,0.99]
[40,"XBD11.0/45GJ-RJC",45,1.1]
[41,"XBD12.0/45GJ-RJC",45,1.2]
[42,"XBD13.0/45GJ-RJC",45,1.3]
[43,"XBD14.3/45GJ-RJC",45,1.43]
[44,"XBD15.6/45GJ-RJC",45,1.56]
[45,"XBD16.9/45GJ-RJC",45,1.69]
[46,"XBD18.2/45GJ-RJC",45,1.82]
[47,"XBD19.5/45GJ-RJC",45,1.95]
[48,"XBD20.8/45GJ-RJC",45,2.08]
[49,"XBD3.6/50GJ-RJC",50,0.36]
[50,"XBD4.8/50GJ-RJC",50,0.48]
[51,"XBD6.0/50GJ-RJC",50,0.6]
[52,"XBD7.2/50GJ-RJC",50,0.72]
[53,"XBD8.4/50GJ-RJC",50,0.84]
[54,"XBD9.6/50GJ-RJC",50,0.96]
[55,"XBD10.8/50GJ-RJC",50,1.08]
[56,"XBD12.0/50GJ-RJC",50,1.2]
[57,"XBD13.2/50GJ-RJC",50,1.32]
[58,"XBD14.4/50GJ-RJC",50,1.44]
[59,"XBD15.6/50GJ-RJC",50,1.56]
[60,"XBD16.8/50GJ-RJC",50,1.68]
[61,"XBD18.0/50GJ-RJC",50,1.8]
[62,"XBD19.2/50GJ-RJC",50,1.92]
[63,"XBD20.4/50GJ-RJC",50,2.04]
[64,"XBD14.9/55GJ-RJC",55,1.49]
[65,"XBD4.0/60GJ-RJC",60,0.4]
[66,"XBD5.4/60GJ-RJC",60,0.54]
[67,"XBD6.7/60GJ-RJC",60,0.67]
[68,"XBD8.1/60GJ-RJC",60,0.81]
[69,"XBD9.5/60GJ-RJC",60,0.95]
[70,"XBD10.8/60GJ-RJC",60,1.08]
[71,"XBD12.2/60GJ-RJC",60,1.22]
[72,"XBD13.5/60GJ-RJC",60,1.35]
[73,"XBD14.9/60GJ-RJC",60,1.49]
[74,"XBD16.2/60GJ-RJC",60,1.62]
[75,"XBD17.6/60GJ-RJC",60,1.76]
[76,"XBD18.9/60GJ-RJC",60,1.89]
[77,"XBD20.3/60GJ-RJC",60,2.03]
[78,"XBD4.8/70GJ-RJC",70,0.48]
[79,"XBD6.4/70GJ-RJC",70,0.64]
[80,"XBD8.0/70GJ-RJC",70,0.8]
[81,"XBD9.6/70GJ-RJC",70,0.96]
[82,"XBD11.2/70GJ-RJC",70,1.12]
[83,"XBD12.8/70GJ-RJC",70,1.28]
[84,"XBD14.4/70GJ-RJC",70,1.44]
[85,"XBD16.0/70GJ-RJC",70,1.6]
[86,"XBD17.6/70GJ-RJC",70,1.76]
[87,"XBD19.2/70GJ-RJC",70,1.92]
[88,"XBD4.5/80GJ-RJC",80,0.45]
[89,"XBD6.0/80GJ-RJC",80,0.6]
[90,"XBD7.5/80GJ-RJC",80,0.75]
[91,"XBD7.6/80GJ-RJC",80,0.76]
[92,"XBD9.0/80GJ-RJC",80,0.9]
[93,"XBD10.5/80GJ-RJC",80,1.05]
[94,"XBD12.0/80GJ-RJC",80,1.2]
[95,"XBD13.5/80GJ-RJC",80,1.35]
[96,"XBD15.0/80GJ-RJC",80,1.5]
[97,"XBD16.5/80GJ-RJC",80,1.65]
[98,"XBD18.0/80GJ-RJC",80,1.8]
[99,"XBD3.4/90GJ-RJC",90,0.34]
[100,"XBD5.1/90GJ-RJC",90,0.51]
[101,"XBD6.8/90GJ-RJC",90,0.68]
[102,"XBD8.3/90GJ-RJC",90,0.83]
[103,"XBD10.1/90GJ-RJC",90,1.01]
[104,"XBD11.9/90GJ-RJC",90,1.19]
[105,"XBD13.6/90GJ-RJC",90,1.36]
[106,"XBD15.3/90GJ-RJC",90,1.53]
[107,"XBD17.0/90GJ-RJC",90,1.7]
[108,"XBD3.2/100GJ-RJC",100,0.32]
[109,"XBD4.8/100GJ-RJC",100,0.48]
[110,"XBD6.4/100GJ-RJC",100,0.64]
[111,"XBD8.0/100GJ-RJC",100,0.8]
[112,"XBD9.6/100GJ-RJC",100,0.96]
[113,"XBD11.2/100GJ-RJC",100,1.12]
[114,"XBD12.8/100GJ-RJC",100,1.28]
[115,"XBD3.6/110GJ-RJC",110,0.36]
[116,"XBD5.4/110GJ-RJC",110,0.54]
[117,"XBD7.2/110GJ-RJC",110,0.72]
[118,"XBD9.0/110GJ-RJC",110,0.9]
[119,"XBD10.8/110GJ-RJC",110,1.08]
[120,"XBD12.6/110GJ-RJC",110,1.26]
[121,"XBD3.1/120GJ-RJC",120,0.31]
[122,"XBD4.5/120GJ-RJC",120,0.45]
[123,"XBD6.0/120GJ-RJC",120,0.6]
[124,"XBD7.5/120GJ-RJC",120,0.75]
[125,"XBD9.0/120GJ-RJC",120,0.9]
[126,"XBD10.5/120GJ-RJC",120,1.05]
[127,"XBD12.0/120GJ-RJC",120,1.2]
[128,"XBD6.0/130GJ-RJC",130,0.6]
[129,"XBD7.5/130GJ-RJC",130,0.75]
[130,"XBD9.0/130GJ-RJC",130,0.9]
[131,"XBD10.3/130GJ-RJC",130,1.03]
[132,"XBD11.5/130GJ-RJC",130,1.15]
[133,"XBD5.2/140GJ-RJC",140,0.52]
[134,"XBD7.8/140GJ-RJC",140,0.78]
[135,"XBD10.4/140GJ-RJC",140,1.04]
[136,"XBD5.0/150GJ-RJC",150,0.5]
[137,"XBD7.5/150GJ-RJC",150,0.75]
[138,"XBD10.0/150GJ-RJC",150,1]
[139,"XBD4.8/160GJ-RJC",160,0.48]
[140,"XBD7.2/160GJ-RJC",160,0.72]
[141,"XBD9.0/160GJ-RJC",160,0.9]
[142,"XBD5.6/180GJ-RJC",180,0.56]
[143,"XBD8.0/180GJ-RJC",180,0.8]
[144,"XBD5.2/200GJ-RJC",200,0.52]
[145,"XBD7.2/200GJ-RJC",200,0.72]
[146,"XBD4.8/220GJ-RJC",220,0.48]
[147,"XBD6.4/220GJ-RJC",220,0.64]
[148,"XBD6.0/240GJ-RJC",240,0.6]

{"sheet":"Sheet2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}